附件3

1项黑色冶金行业标准修改单

YB/T 4171—2020

《含铜抗菌不锈钢》

第1号修改单(报批稿)

a. 5.6修改大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率

“a）对大肠杆菌抗菌率应不大于90%；b）对金黄色葡萄球菌抗菌率应不大于90%。”修改为：“a）对大肠杆菌抗菌率应不小于90%；b）对金黄色葡萄球菌抗菌率应不小于90%。”